


	مشروع إنشاء المجمع السكني والتجاري المتكامل
إدارة ضبط وتأكيد الجودة الموقعية (QA/QC Dept.)
الاستشاري المشرف: دار الهندسة للاستشارات
	طلب فحص واستلام أعمال موقعية
REQUEST FOR INSPECTION (RFI / WIR)
أعمال الهيكل الخرساني والإنشائي
	رقم الطلب:‏ RFI-STR-2026-042
تاريخ الطلب:‏ 2026-10-04
المراجعة:‏ الإصدار الأول Rev 00
درجة الأولوية:‏ عاجل - إذن صب

	التخصص المستهدف:     ☑ إنشائي (Civil/Structural)         ☐ معماري (Architectural)         ☐ كهروميكانيك (MEP)         ☐ كهرباء (Electrical)         ☐ صحي (Plumbing)

	المالك:
	شركة التطوير والاستثمار العقاري القابضة
	المقاول العام:
	شركة المقاولات الإنشائية الكبرى - ش.م.م

	الاستشاري المشرف:
	دار الهندسة للاستشارات وإدارة المشروعات
	مقاول الباطن:
	مؤسسة الرواد لأعمال الشدات والحدادة المسلحة

	الموقع والمنسوب:
	سقف الدور الأرضي - زون B بمستوى +3.80م
	المخطط المعتمد:
	مخطط الورشة التنفيذي STR-SD-01 معتمد نهائياً

	بيان وتفاصيل الأعمال المطلوب فحصها واعتمادها للصب (Description of Work):
طلب فحص واستلام حدادة ونجارة سقف الدور الأرضي (Solid & Flat Slab) شاملاً فحص الرقة السفلية والعلوية، والكمرات الساقطة B1 إلى B12، ومناسيب السقف، وتأكيد وضع البسكويت الخرساني لضمان الغطاء، والتحقق من تقويات الشدة الخشبية وتثبيت مسارات فتحات السباكة والكهرباء (MEP Sleeves) قبل الإذن ببدء الصب الخرساني.

	م
	بند الفحص والمعاينة الهندسية الموقعية
	المواصفة / الكود
	الحالة الموقعية
	قرار المهندس

	1
	مطابقة المحاور الإنشائية وأبعاد الكمرات ومناسيب قاع وداير وتخانة السقف والشواكيل.
	SBC 304 / ECP 203
	☑ مطابق
☐ غير مطابق
	مقبول ومطابق

	2
	نظافة وتفريغ الشدة الخشبية من الشوائب ومخلفات النجارة وسلك الرباط والغسيل بالماء.
	المواصفات بند 4.2
	☑ مطابق
☐ غير مطابق
	تم التنظيف بالماء

	3
	مراجعة أقطار وأعداد وتوزيع حديد تسليح الرقة السفلية والكمرات والإضافي طبقاً للمخطط.
	STR-SD-FLOOR-01
	☑ مطابق
☐ غير مطابق
	مطابق لمخطط الورشة

	4
	فحص أطوال وصلات التراكب (Splice = 60 Φ) وأماكن الوصلات وتبادلها عند نقاط الانقلاب.
	ECP 203 بند 4.3
	☑ مطابق
☐ غير مطابق
	مقبول هندسياً

	5
	التأكد من رص البسكويت الخرساني لضمان سمك الغطاء (Cover = 2.5 cm) والكراسي والأوتار.
	ACI 318 / SBC 304
	☑ مطابق
☐ غير مطابق
	البسكويت منتظم

	6
	مراجعة استمرار وتكثيف كانات الأعمدة عبر السقف وتجنيب وتدعيم أسياخ فتحات الدكت.
	الكود المصري للتفاصيل
	☑ مطابق
☐ غير مطابق
	تم تكثيف الكانات

	7
	استلام مسارات وجلب تمديدات الكهروميكانيك (MEP Sleeves) ومزاريب صرف مياه الأمطار.
	مخططات MEP المعتمدة
	☑ مطابق
☐ غير مطابق
	معتمد من مهندس MEP

	8
	التأكد من تقويات الشدة الخشبية وجكات التدعيم (Props) واستقامة نهايز الشدة والألواح.
	كود الشدات الخشبية
	☑ مطابق
☐ غير مطابق
	التقويات آمنة تماماً

	المرفقات الفنية المعتمدة مع الطلب:   ☑ مخططات الورشة التنفيذية       ☑ تقرير فحص واختبار حديد التسليح       ☑ شهادة رتبة الخرسانة       ☑ اعتماد مهندس MEP

	قرار وتوجيه مهندس الاستشاري المشرف | Consultant Disposition & Directives

	☑ كود A: معتمد بالكامل
Approved without Notes
	☐ كود B: معتمد بملاحظات
Approved as Noted
	☐ كود C: إعادة تقديم وتعديل
Revise & Resubmit
	☐ كود D: مرفوض تماماً
Work Rejected

	توجيه وملاحظات الاستشاري المشرف: الأعمال مطابقة للمخططات التنفيذية واشتراطات الكود، ويصرح للمقاول ببدء أعمال الصب الخرساني اعتباراً من الساعة 04:00 عصراً مع ضرورة تشغيل عدد 2 هزاز ميكانيكي أثناء الصب واستمرار المعالجة بالمياه لمدة 7 أيام متتالية.

	إعداد وطلب: مهندس المقاول المنفذ
Contractor Site Engineer
	فحص وتدقيق: مهندس مراقبة الجودة
QA/QC Inspection Engineer
	اعتماد: مهندس الاستشاري المشرف
Consultant Resident Engineer

	الاسم: م. أحمد عبد العزيز سالم
التوقيع: .......................................
التاريخ: 2026-10-04

[ توقيع واعتماد مهندس الموقع ]
	الاسم: م. محمد عبد الرحمن علي
التوقيع: .......................................
التاريخ: 2026-10-04

[ تم التدقيق والمطابقة الفنية ]
	الاسم: د.م. حسام الدين شريف
التوقيع: .......................................
التاريخ: 2026-10-04

★ [ خاتم الاعتماد الرسمي للصب ] ★
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